**Internet address:** msib.psuti.ru  
**IP address:** 94.25.37.28  
**№ of TCPs:** 3  
  
**Причина:**

Как видно на скриншоте (EX.1\_Screenshot) при попытке открыть сайт **msib.psuti.ru** появилось 3 TCP-соединения, в окнах с подробными данными видно, что для каждого TCP-соединения в качестве порта получателя указан 80й порт, однако в портах отправителя можно заметить, что порты для каждого соединения отличаются (пакет 31223 - **source port: 64321**, пакет 31225 - **source port: 64322**, пакет 31226 - **source port: 64323**). Таким образом, можно предположить, что было невозможно отправить всю необходимую информацию одним пакетом, так как MSS такого пакета превышал бы MTU и, таким образом, передача информации происходит параллельно из трех разных портов источника одному порту получателя.